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	PROSEDUR PEMELIHARAAN KAPAL
	O4.05

	
	LAPORAN INSPEKSI BAGIAN MESIN
	HO/SH
	3 BLN



	Nama Kapal
	: 

	Tanggal Inspeksi
	:

	Lokasi Inspekso
	:

	Objek Pemeriksaan
	Hasil
	Catatan

	· Kondisi Umum
	
	

	1. Ruang Steering gear
· Apakah ruangan bersih dari minyak/air dan kotoran ?

· Apakah di cat dengan baik ?

· Apakah bilge bersih ?

	
Kurang Bersih


Belum Ada Pengecetan

Bilge Kotor
	
Perlu Pembersihan Lebih Lanjut Terkait Sisa Oli
Karena Cat Belum Di Supply Dari Kantor

Banyak Lumpur

	2. Ruang Mesin
· Apakah bebas dari minyak/air/kotoran dari cat dengan baik ?

· Apakah bilga bersih dari minyak ?

· Apakah semua lampu panel berfungsi ?

· Apakah mesin-mesin di cat dan bersih ?

· Apakah ventilasi berfungsi baik ?

· Apakah ada tanda-tanda petunjuk keamanan ?

	
Bebas Dari Oli Dan Minyak


Tidak


Berfungsi


Di Bersihkan


Tidak

Tidak ada



	










Menunggu Cat Di Supply Dari Kantor


Blower Berfungsi Cuma 1 Unit




	3. Gudang/STORE
· Apakah di at dan di rawat ?

· Apakah barang-barang tersimpan dengan baik ?
	
	

	· Permesinan
	
	

	1. Mesin Induk
· Apakah bersih dan tidak ada kebocoran minyak/air/gas/udara ?

· Apakah di cat dengan baik ?

· Apakah termometer dan gauge berfungsi normal ?

· Apakah ada suara kebisingan ?

· Apakah filter minyak bersih ?

· Apkah waktu star mesin memadai ?

· Apakah emergency stop berfungsi dan terawat ?

· Apakah komunikasi dengan anjungan berfungsi ?

	

Kurang Bersih

Ya


Tidak Berfungsi


Tidak

Kurang Bersih

Ya


Ya



Tidak
	

Banyak Yang Rembes




Tidak Ada Yang Berfungsi



Sering Di Cuci Filter Bekas Pakai







Menggunakan HT

	2. Generator Diesel
· Apakah bersih dan tidak ada kebocoran minyak/air/udara/gas ?
· Apakah di cat dengan baik ?
· Apakah termometer dan gauge berfungsi nirmal ?
· Apakah ada suara kebisingan ?
· Apakah alarm di test dan bekerja ?
· Apakah mampu bekerja dalam keadaan penuh ?
	
Kurang Bersih

Ya

Tidak

Tidak
Tidak

Ya
	
Cerobong Bocor & Seal Banyak Yang Mati


Rusak

Rusak
Rusak

	3. Main switchboard
· Apakah semua meteran dan lampu berfungsi normal ?
· Apakah ada cadangan bola lampu ?
· Pakah breaker bekerja ?
· Apakah battery charge berfungsi normal ?
	

Ya

Tidak Ada

Tidak Berfungsi
	



Menunggu Supply Kantor
Menggunakan Portabel

	4. Steering Gear
· Apakah bagian yang bergerak di lumasi dan di grease ?
· Apakah isi tangki minyak mencukupi ?
·  Apakah katup selenoid dalam kondisi baik ?
· 
· Apakah alat komunikasidengan E/R serta Bridgeberfungsi normal ?
	
Ya

Kurang


Ya


Tidak
	


Sering Tumpah Di Penampungan Top Deck





	5. Pompa-pompa
· Apakah pompa-pompa bersih dan di cat ?
· Apakah ada kebocoran ?
· Apakah starter dan switch berfungsi normal ?
· Apakah ada suara kebisingan dari motor dan pompa ?
· Apakah pompa-pompa di beri tanda ?
· Apakah pompa dapat 
· bekerja pada tekanan normal ?
· Apakah pondasi/dudukan pompa dalam kondisi baik
	
Kurang Bersih

Ya

Ya

Ya

Ya


Ya

Kurang Baik
	
Korosi Mekanikal Seal












Pondasi Keropos

	6. Oil Water Separator
· Apakah filter bersih ?
· Apakah katup-katup berfungsi dengan baik ?
· Apakah drainock berfungsi baik ?
· Apakah pompa berfungsi baik
· Apakah OWS berfungsi normal ?
	
Ya
Tidak

Tidak

Ya
Kurang Normal
	

Banayak Korosi




Pipa Banyak Korosi

	7. Battery
· Apakah kepekatan dari battery di catat dalam log 
· Apakah semua battery tersimpan dengan aman ?
· Apakah ada cadangan air battery ?
· Apakah kabel-kabel terpasang dengan aman ?
· Apakah ruang battery tidak tercampur dengan gudang dan bersih ?
	
Ya

Ya

Ya
Ya


Tercampur
	








1 Ruang Dengan Emergency Generator

	· Alat Keselamatan
	
	

	· Apakah bagian-bagian bergerak terlindungi ?
· Apakah semua ventilasi berfungsi baik ?
· Apakah cerobong CO2 bersih dan tidak tersumbat ?
· Apakah semua alat keamanan dan alarm sudah di test dan normal ?
· Apakah semua alat pemadam ada di tempat ?
· Apakah semua hidran,nozzle,hoses ada di tempat?
· Apakah semua lampu darurat di test ?
· Apakah jalan darurat bebas dan tidak terhambat ?
· Apakah para ABK menggunakan alat keamanan ?
· Apakah ABK menggunakan alat kerja yang aman ?
· Apakah pipa asap terlindungi dengan aman ?
· Apakah ABK mesin paham dalam situasi darurat  di kamar mesin

	

Ya


Ya

Ya

Ya

Tidak


Jarang

Ya

Tidak

Tidak


Ya

Ya

	

















Menunggu Suplly Kantor
Menunggu Suplly Kantor

	· Spare Part / Suku Cadang
	
	

	· Daftar inventaris di update ?
· Apakah barang –barang di simpan dengan rapi ?
· Apakah ada suku cadang yang di perbaiki di darat ?


	Ya

Ya

Ya
	



Bosch Pump 2 Unit

	· Bahan bahan Kimia
	
	

	· Jumlah OD :
· Jumah degreaser :
· Lain-lain :

	
	

	· Log Book
	
	

	· Apakah kegiatan rutin di catat ?
· Apakah kejadian/penyimpangan di catat ?
· Apakah tertulis dengan tinta ?
· Apakah semua halamat diparaf oleh KKM
· Apakah komsumsi harian tercatat di log book ?
· Apakah semua jam kerja esin tercatat ?
	Ya
Ya

Ya

Ya

Tidak

Ya
	

	· Bunker dan pelumas
	
	

	· Periksa jumlah sisa di kapal 
FOT Jumlah
Tanki  I
Tanki II
Tanki III
	
	

	· Buku Catatan bahan Bakar
	
	

	· Apakah semua atatan tentang minyak tercatat ?
· Apakah tertulis dengan tinta ?
· Apakah semua halaman di paraf oleh KKM dan nakhoda ?
	Tidak

Ya
	Jarang Di Isi

	· Interview dengan KKM

	· Permasalahan yang di hadapi/di alamai :


· Ketidak sesuaian, kejadian, kecelakaan dan situasi darurat yang pernah terjadi ?


· Tindakan perbaikan yang di ambil / rekomendasi 





	· Kerusakan

	· Lokasi Kerusakan


· Penyebab kerusakan


· Tanggal kejadian


· Perbaikan yang telah di lakukan


· Perbaikan segera yang perlu di lakukan


	Lampiran :
1. Daftar inventaris
2. Daftar gambar dan instruksi manual
3. Laporan spare part
4. Daftar perawatan/perbaikan kapal
5. Laporan kerusakan
6. Laporan KKM
7. Laporan ketidak sesuaian
8. Laporan survey status



Yang Membuat,								Mengetahui,


_____________			______________				_______________
KKM				Kabag. Teknik				Nakhoda

image1.png
PT. SUBSEA LINTAS GLOBALINDO
IL Gubeng Kertajaya IXC No. 38A Surabaya 60286
Telp: 031-5016459
Email slg surabaya@gmail.com





